5. Ingebruikname

ä **Let op!**

Wanneer het toestel is uitgerust met DUO Zone kleppen dienen deze gemonteerd te zijn voordat de inbedrijfstelling kan worden gestart.

ä **Let op!**

Het aanmelden van sensoren en bedieningen werkt anders bij de HRU ECO 300 DUO Zone! Zie hiervoor de paragraaf Inbedrijfstelling.

# 5.1. Aan- en afmelden van draadloze bedieningen en sensoren

## 5.1.1. Aanmelden bedieningsschakelaar

Meld een bedieningsschakelaar aan op de volgende manier:

1. Kies de optie LEARN in het configuratiemenu Communicatie.

|  |
| --- |
| **LEARN** |

1. Er wordt een timer van twee minuten gestart.

|  |
| --- |
| **0200LEARN** |

De led-indicator knippert rustig geel.

1. Verstuur binnen deze twee minuten een aanmeldsignaal vanaf de bedieningsschakelaar.
2. Meld de afstandsbediening(en) voor de ventilatie-unit aan door 2 knoppen diagonaal tegenover elkaar in te drukken. De ventilatie-unit zal ter bevestiging van de aanmelding even in toerental variëren.