Bij deze.

Over het nieuwe setpoint welke klanten zien op de thermostaat, kun je lezen op bladzijde 18 van de gebruikershandleiding in de bijlage

Thermostaat

Om te voorkomen dat de warmtepomp onnodig in- en

uitschakelt zal de thermostaat de volgende instellingen

automatisch aanpassen:

● Bij het omschakelen naar KOELEN wordt de

gewenste temperatuur verhoogd met 1°C.

● Bij het omschakelen naar VERWARMEN wordt de

gewenste temperatuur verlaagd met 1°C.

De gewenste temperatuur kan hierna altijd handmatig

worden aangepast

Hieronder de link naar de handleiding :

https://gratis-4092800.jouwweb.nl/\_downloads/4190df28737bec0cf32b53526fe8751e